---
author: 田冬冬
date: 2025-12-03
---

# -r 选项

GMT 中的网格文件有网格线配准和像素配准两种配准方式，详情见
{ref}`grid-registration` 一节。

生成网格文件时，GMT 默认使用的是网格线配准方式。
使用 **-r** 选项则可以显式指定网格文件的配准方式。其语法为：

> **-r**\[**g**|**p**\]

其中，

- **-rg** 表示网格线配准
- **-r** 或 **-rp** 表示像素配准

对于相同的网格区域（**-R**）和网格间隔（**-I**）而言，像素配准会比网格线
配准少一列和一行数据。
