✍️ 田冬冬 • 📅 2024-09-09

# -JCyl_stere: Cylindrical stereographic

维基链接：https://en.wikipedia.org/wiki/Gall_stereographic_projection

Cylindrical stereographic（圆柱立体投影）不像其它的圆柱投影那样令人关注， 但由于其相对简单且能够克服其它圆柱投影的缺点（比如高纬度的畸变），故而仍然被使用。 立体投影是透视投影，将整个球沿着赤道上的对跖点投影到一个圆柱上。 该圆柱于两条距赤道等间距的标准纬线处穿过球体。

该投影的参数为：

-JCyl_stere/[lon[/lat]]/width 或 -Jcyl_stere/[lon[/lat]]/scale

- lon 中心经线 [默认为绘图区域的中心经线]

- lat 标准纬线 [默认是赤道。若使用，则必须指定中心经线]

- width 地图宽度

- scale 地图比例尺，即每度在图上的长度或 1:xxxx （图上 1 厘米对应真实地球 xxxx 厘米）

一些比较流行的标准纬线的选择如下：

Miller's modified Gall | 66.159467°
Kamenetskiy's First | 55°
Gall's stereographic | 45°
Bolshoi Sovietskii Atlas Mira or Kamenetskiy's Second | 30°
Braun's cylindrical | 0°

    gmt begin GMT_gall_stereo
    gmt set FORMAT_GEO_MAP dddA
    gmt coast -R-180/180/-60/80 -JCyl_stere/0/45/12c -Bxa60f30g30 -Bya30g30 -A5000 -Wblack -Gseashell4 -Santiquewhite1
    gmt end show

使用 Gall 立体投影绘制世界地图