✍️ 田冬冬 , 周茂 • 📅 2024-09-09

# -JK: Eckert equal area

维基链接：

- https://en.wikipedia.org/wiki/Eckert_IV_projection

- https://en.wikipedia.org/wiki/Eckert_VI_projection

Eckert IV/VI equal area（Eckert IV/VI 等面积投影） 由 Max Eckert-Greiffendorff 于 1906 年提出，是伪圆柱等面积投影。 中心经线以及所有的纬线都是直线，其余经线是等间隔分布的椭圆弧（IV）或正弦曲线（VI）。 比例尺在纬线 40°30'（IV）和 49°16'（VI）是真实的。-JKf（f 代表 four）表示使用 Eckert IV 投影，-JKs（s 代表 six）表示使用 Eckert VI 投影。 若不指定 f 或 s，则默认使用 Eckert VI 投影。

该选项的参数为:

-JK[f|s][lon/]width 或 -Jk[f|s][lon/]scale

- lon 为中心经度 [默认为地图区域的中心]

- width 地图宽度

- scale 地图比例尺，即每度在图上的长度或 1:xxxx （图上1厘米对应真实地球 xxxx 厘米）

Eckert IV 示例：

    gmt coast -Rg -JKf12c -Bg -Dc -A10000 -Wthinnest -Givory -Sbisque3 -png GMT_eckert4

Eckert IV 投影绘制全球图

Eckert VI 示例:

    gmt coast -Rg -JKs12c -Bg -Dc -A10000 -Wthinnest -Givory -Sbisque3 -png GMT_eckert4

Eckert VI 投影绘制全球图