✍️ 田冬冬 , 姚家园 , 周茂 , 陈箫翰 • 📅 2025-08-11

# 地图投影

GMT 读取数据的实际坐标，并将其转换或者投影到图片的对应位置。当前，GMT 支持 30 多种坐标变换或投影方式。 这些投影方式可以分为三类，每一类又可以细分为几个小类：

1. 笛卡尔投影：细分为三类（位于下图的 OTHER 分类）

   - 笛卡尔线性投影

   - 笛卡尔对数投影

   - 笛卡尔指数投影

2. 极坐标投影（位于下图的 OTHER 分类）

3. 地图投影：细分为四类

   - 圆柱地图投影（cylindrical projection）

   - 圆锥地图投影（conic projection）

   - 方位地图投影（azimuthal projection）

   - 其它地图投影（miscellaneous projection，即下图的 THEMATIC 分类）

`Source Code`

-J 选项 这一节简要介绍了 GMT 中指定投影方式的三种不同格式。下表列出了 GMT 所支持的全部投影方式。

GMT 投影代码
`-J` 代码 | 说明
--- | ---
-JA lon0/lat0[/horizon]/width | Lambert azimuthal equal area
-JB lon0/lat0/lat1/lat2/width | Albers conic equal area
-JC lon0/lat0/width | Cassini cylindrical
-JCyl_stere[lon0/[lat0/]]width | Cylindrical stereographic
-JD lon0/lat0/lat1/lat2/width | Equidistant conic
-JE lon0/lat0[/horizon]/width | Azimuthal equidistant
-JF lon0/lat0[/horizon]/width | Azimuthal gnomonic
-JG lon0/lat0[/horizon]/width | Azimuthal orthographic
-JG lon0/lat0/width [+a azimuth][+t tilt] [+v vwidth/vheight][+w twist] [+z altitude[r|R]|g] | General perspective
-JH[lon0/]width | Hammer equal area
-JI[lon0/]width | Sinusoidal equal area
-JJ[lon0/]width | Miller cylindrical
-JKf[lon0/]width | Eckert IV equal area
-JKs[lon0/]width | Eckert VI equal area
-JL lon0/lat0/lat1/lat2/width | Lambert conic conformal
-JM[lon0/[lat0/]]width | Mercator cylindrical
-JN[lon0/]width | Robinson
-JOa lon0/lat0/azim/width[+v] | Oblique Mercator, 1: origin and azim
-JOb lon0/lat0/lon1/lat1/width[+v] | Oblique Mercator, 2: two points
-JOc lon0/lat0/lonp/latp/width[+v] | Oblique Mercator, 3: origin and pole
-JP width[+a][+f[e|p|radius]][+k kind][+r offset][+t origin][+z[p|radius]] | Polar/Cylindrical
-JPoly[lon0/[lat0/]]width | (American) polyconic
-JQ[lon0/[lat0/]]width | Equidistant cylindrical
-JR[lon0/]width | Winkel Tripel
-JS lon0/lat0[/horizon]/width | General stereographic
-JT[lon0/[lat0/]]width | Transverse Mercator
-JU zone/width | Universal Transverse Mercator (UTM)
-JV[lon0/]width | Van der Grinten
-JW[lon0/]width | Mollweide
-JX width[l|p exp|T|t] [/height[l|p exp|T|t]] [d] | Linear, logarithmic, power, and time
-JY lon0/lat0/width | Cylindrical equal area
-J+proj=spilhaus+width=width | Spilhaus World Ocean Map