✍️ 刘珠妹 , 田冬冬 , 陈箫翰

# CN-border: 中国国界省界数据

GMT 自带的国界线数据不符合中国领土主张。例如，阿克赛钦地区、藏南地区边界均存在明显差异， 其他地方也存在微小差异。在正式出版的中外期刊上发表带有中国国界的地图时需要格外注意。 2017 年国家测绘地理信息局发布的 《“问题地图”清查工作指南》 中列出了绘图中应避免的若干错误。下面列出了绘制中国全图时的常见注意事项：

- 阿克赛钦地区正确表示

- 藏南地区正确表示

- 钓鱼岛、赤尾屿位置正确

- 南海诸岛各岛点位置正确

- 台湾省底色设置与大陆一致

为了避免绘制错误国界带来的一系列问题，最简单的方法就是只绘制海岸线不绘制国界。 若必须绘制国界，用户需要自己准备符合要求的国界数据。 CN-border 是 GMT 中文社区为用户提供的一套基本准确的数字化的国界、省界数据。 即便正确绘制了国界、省界，所绘地图如果要在境内公开展示，依然需要审图。 个人没有提交审图申请的资格，需要付费，委托给有资质的企事业单位代为提交审图申请。

免责声明

本数据仅供科研用途使用。GMT 中文社区不保证数据完全准确或可通过地图审核。 欢迎用户共享更准确的国界数据。

## 数据下载

- 项目主页： https://github.com/gmt-china/china-geospatial-data

- 下载地址： https://github.com/gmt-china/china-geospatial-data/releases

macOS/Linux 用户请下载数据 `china-geospatial-data-UTF8.zip`（UTF8 编码）， Windows 用户请下载数据 `china-geospatial-data-GB2312.zip`（GB2312 编码）。

数据包中提供了三个数据文件：

- `CN-border-La.gmt`：中国国界、省界、十段线以及南海诸岛数据

- `CN-border-L1.gmt`：中国国界、十段线以及南海诸岛数据，不含省界数据

- `ten-dash-line.gmt`：仅十段线数据

## 示例图

使用等距圆锥投影（-JD）绘制中国国界省界数据：

    gmt begin CN-border-JD
        gmt set MAP_GRID_PEN_PRIMARY 0.25p,gray,2_2
        gmt coast -JD105/35/36/42/10c -R70/140/3/60 -G244/243/239 -S167/194/223 -Ba10f5g10 -Lg85/11+c11+w900k+f+u
        gmt plot CN-border-La.gmt -W0.1p
    gmt end show

使用墨卡托投影（-JM）绘制中国国界省界数据：

    gmt begin CN-border-JM
        gmt set MAP_GRID_PEN_PRIMARY 0.25p,gray,2_2
        # 绘制中国地图
        gmt coast -JM105/35/10c -R70/138/13/56 -Ba10f5g10 -G244/243/239 -S167/194/223
        gmt basemap -Lg85/17.5+c17.5+w800k+f+u --FONT_ANNOT_PRIMARY=4p
        gmt plot CN-border-La.gmt -W0.1p

        # 绘制南海区域
        gmt inset begin -DjRB+w1.8c/2.2c -F+p0.5p
            gmt coast -JM? -R105/123/3/24 -G244/243/239 -S167/194/223 -Df
            gmt plot CN-border-La.gmt -W0.1p
        gmt inset end
    gmt end show

## 绘制中国及临国国界

中国国界数据 `CN-border-La.gmt` 和 `CN-border-L1.gmt` 只提供了中国的国界和省界信息。 若需要同时绘制中国以及邻国国界，则由于 CN-border 数据与 GMT 内置的 DCW 数据的国界不一致 而出现问题。

为了同时绘制中国以及邻国国界，需要先使用 CN-border 数据将中国区域裁剪出来，在使用 GMT 内置 DCW 数据时只绘制中国区域以外的部分。具体示例脚本如下：

    gmt begin CN-border-neighbouring-countries
        gmt set MAP_GRID_PEN_PRIMARY 0.25p,gray,2_2
        gmt coast -JD105/35/36/42/10c -R70/140/3/60 -G244/243/239 -S167/194/223 -Ba10f5g10 -Lg85/11+c11+w900k+f+u

        # 使用 clip 命令和 CN-border-L1.gmt 数据将中国区域裁剪出来
        gmt clip CN-border-L1.gmt -N
            # 绘制中国邻国国界，AF 至 VN 是中国的 14 个邻国的国界代码
            gmt coast -EAF,BT,IN,KZ,KG,LA,MN,MM,NP,KP,PK,RU,TJ,VN+p0.1p
        gmt clip -C

        # 绘制中国国界
        gmt plot CN-border-La.gmt -W0.1p
    gmt end show

## 数据来源与处理

CN-border 原始数据来自于 1:100 万全国基础地理数据库 (2021 版)， 并由刘珠妹处理得到 GMT 可使用的数据。 具体数据处理方式待补充。

## 数据引用

CN-border 原始数据来自于全国地理信息资源目录服务系统， 其版权声明中要求：

> 转载或引用本网站所有之内容须注明“转自（或引自）全国地理信息资源目录服务系统”字样，并标明本网网址 www.webmap.cn。