---
author: 田冬冬, 周茂
date: 2024-09-09
---

# -JB: Albers conic equal area

维基链接：<https://en.wikipedia.org/wiki/Albers_projection>

Albers conic equal area（Albers 圆锥等面积投影）由 Heinrich C. Albers 于 1805 年提出，
主要用于绘制东西方向范围很大的地图，尤其是美国地图。

此投影是圆锥、等面积投影。纬线是不等间隔分布的同心圆，在地球南北极处分布较密。
经线则是等间隔分隔，并垂直切割纬线。

在两条标准纬线处，比例尺和形状的畸变最小；在两者之间，沿着纬线的比例尺偏小；
在两者外部，沿着经线的比例尺则偏大。沿着经线，则完全相反。

该投影方式的参数为：

**-JB***lon*/*lat*/*lat1*/*lat2*/*width*
或
**-Jb***lon*/*lat*/*lat1*/*lat2*/*scale*

- *lon* 和 *lat* 是投影中心的位置
- *lat1* 和 *lat2* 是两条标准纬线
- *width* 地图宽度
- *scale* 地图比例尺，即每度在图上的长度或 1:*xxxx* （图上 1 厘米对应真实地球 *xxxx* 厘米）

下图绘制了台湾附近的区域，投影中心位于 125°E/20°N，25 度和 45 度纬线是两条标准纬线。

```{eval-rst}
.. gmtplot::
    :caption: Albers 圆锥等面积投影
    :width: 75%

    gmt begin GMT_albers
    gmt set MAP_GRID_CROSS_SIZE_PRIMARY 0
    gmt coast -R110/140/20/35 -JB125/20/25/45/12c -Bag -Dl -Ggreen -Wthinnest -A250
    gmt end show
```
