✍️ 周茂 • 📅 2025-12-30

# x2sys_get

官方文档:

  x2sys_get

简介:

  从 TAG 数据库中查询轨迹

x2sys_get 将会从 TAG 数据库中查询满足需求的轨迹数据并返回。 查询条件可以是选定的区域，也可以是满足某些数据条件。 使用 `-L` 选项可列出所有可能存在的交叉点的测线对。

## 语法

gmt x2sys_get `-T` TAG [ `-C` ] [ `-F` flags ] [ `-G` ] [ `-L`[list][+i] ] [ `-N` flags ] [ `-R` region ] [ `-V`[level] ] [ --PAR=value ]

## 必选选项

-T

-T TAG

  指定 x2sys TAG，参见 x2sys_init

## 可选选项

-C

-C

  不输出轨迹文件的名称，而是输出至少含有一个观测值的轨迹网格的坐标。

-D

-D

  只输出轨迹名称 [默认会输出观测值]

-F

-F flags

  给定用逗号分隔的列名称列表（如 x2sys_init 中格式定义文件中的描述）, 列名称必须是已有的变量名称，筛选包含这些变量的轨迹 [默认输出所有的列]。

-G

-G

  输出整个沿轨观测数据的标志（Y 或者 N）而不是仅在 `-R` 区域内部的数据标志 [默认]

-L

-L[list][+i]

  交叉点模式。返回可能存在交叉点的轨迹对的列表。 列表使用轨迹网格索引文件生成，其前提是，如果两条轨迹在同一个网格 有观测数据，则两条轨迹可能存在交叉点。 默认会返回所有的可能存在交叉点的轨迹对。 list 为轨迹列表文件名，其中包含若干轨迹名称， 即只输出必须至少包含列表中的某条轨迹的轨迹对。 本选项的输出适用于 x2sys_cross 中的 -A 选项。 默认地，只列出外部交叉点，即一条轨迹和另外一条轨迹的交叉点，+i 选项会同时列出内部交叉点，即轨迹自身的交叉点。

-N

-N flags

  给定用逗号分隔的列名称列表（如 x2sys_init 中格式定义文件中的描述）， 列名称必须是已有的变量名称，筛选轨迹时，需要剔除不含这些变量的轨迹。

-R

-R xmin/xmax/ymin/ymax[+r][+u unit]

  指定数据范围。 (参数详细介绍)

-V

-V[level]

  设置 verbose 等级 [w]。 (参数详细介绍)

-^ 或 -

  显示简短的帮助信息，包括模块简介和基本语法信息（Windows下只能使用 -）

-+ 或 +

  显示帮助信息，包括模块简介、基本语法以及模块特有选项的说明

-? 或无参数

  显示完整的帮助信息，包括模块简介、基本语法以及所有选项的说明

--PAR=value

  临时修改GMT参数的值，可重复多次使用。参数列表见 配置参数

## 示例

寻找所有以 MGD77 为 TAG 的数据库中的轨迹，轨迹必须在南太平洋中的某个区域， 并且，必须至少包括自由空气重力异常 faa 和海深 depth 观测:

    gmt x2sys_get -V -TMGD77 -R180/240/-60/-30 -Ffaa,depth

寻找所有含有海深但不含 wt 变量的轨迹:

    gmt x2sys_get -V -TMGD77 -Fdepth -Nwt

寻找所有可能相交的轨迹对，但要求轨迹对中必须包含 `new.lis` 中的某条轨迹:

    gmt x2sys_get -V -TMGD77 -Lnew.lis > xpairs.lis

## 相关模块

x2sys_binlist, x2sys_datalist, x2sys_init, x2sys_list, x2sys_put, x2sys_report, x2sys_solve, x2sys_cross, x2sys_merge