✍️ 何星辰 , 田冬冬 • 📅 2026-01-06

# mlconverter

官方文档:

  mlconverter

简介:

  使用选定的磁性地磁时间尺度将磁性带转换为地质年龄

mlconverter 模块是 (Global Seafloor Fabric and Magnetic Lineation Project) 的一部分。( 简称 GSFML )。 该模块的主要功能是读取磁性拾取数据文件 ( 或标准输入 ) ，并根据选定的磁性时间尺度，将地磁条带纪的文本标识转换为相应的地质年龄。输入数据必须为 OGR/GMT 格式的数据文件，其格式应与 GSFML 项目所提供的数据文件一致。

## 语法

gmt mlconverter [ ML_data ] [ `-A` ] [ `-G`[s] ] [ `-S` ] [ `-T` c|g|o|s ] [ `-V`[level] ]

## 输入数据

ML_data

  一个磁性 ML 拾取数据的 OGR/GMT 格式文件。 如果未指定该文件，则程序将从标准输入读取数据。

## 可选选项

-A

-A

  将元数据作为附加列添加到输出记录中。 默认情况下仅输出 lon、lat 和 age 三个字段。

-G

-G[s]

  通过附加地壳年龄生成扩展的 OGR/GMT 表格。 如有必要，可添加 s 来修正不严格的地磁条带命名。

-S

-S

  使用严格的磁极性时命名法，报告任何不严谨的用法。

-T

-T c|g|o|s

  选择要使用的地磁时间尺度。可选：c (Cande and Kent, 1995), g (Gee and Kent, 2007), o (Ogg, 2012), s (Gradstein, 2004),默认为 g。

-V

-V[level]

  设置 verbose 等级 [w]。 (参数详细介绍)

-^ 或 -

  显示简短的帮助信息，包括模块简介和基本语法信息（Windows下只能使用 -）

-+ 或 +

  显示帮助信息，包括模块简介、基本语法以及模块特有选项的说明

-? 或无参数

  显示完整的帮助信息，包括模块简介、基本语法以及所有选项的说明

--PAR=value

  临时修改GMT参数的值，可重复多次使用。参数列表见 配置参数

## 示例

使用 (Cande and Kent,1995) 时间尺度将时间转换为地质年龄，并在记 录末尾添加元数据。

    gmt mlconverter -A -Tc ML_datafile.gmt > convertedfile.txt

## 相关模块

fzanalyzer, fzblender, fzinformer, fzmapper, fzmodeler, fzprofiler

## 参考文献

Wessel, P., Matthews, K. J., Müller, R. D., Mazzoni, A., Whittaker, J. M., Myhill, R., Chandler, M. T., 2015, “Semiautomatic fracture zone tracking”, Geochem. Geophys. Geosyst., 16 (7), 2462–2472. https://doi.org/10.1002/2015GC005853.