✍️ 田冬冬 , 陈箫翰 • 📅 2026-01-02

# grdpaste

官方文档:

  grdpaste

简介:

  将两个网格文件沿着其共同边界拼接成一个文件

grdpaste 沿着共同边界将 file_a.nc 和 file_b.nc 拼接在一起，将它们合并为一个网格文件 outfile.nc。 文件 file_a.nc 和 file_b.nc 必须有相同的网格间距和配准方式，并且必须有一条共同的边界。 可以使用 grdinfo 查看两个网格文件是否满足条件。 若不满足，则需要使用 grdcut 或 grdsample 命令对网格数据做处理再拼接。 对于地理网格数据而言，可能需要使用 -f 选项以正确处理经度的周期性。 若要拼接多个网格文件，请参阅 grdblend。

## 语法

gmt grdpaste file_a.nc file_b.nc `-G` outfile.nc [ `-S` ] [ `-V`[level] ] [ `-f` flags ] [ --PAR=value ]

## 输入数据

file_a.nc file_b.nc

  要进行拼接的两个网格文件名

## 必须选项

-G

-G outfile.nc

  拼接后生成的网格文件名

## 可选选项

-S

-S

  仅打印一个代码编号以及网格粘贴处的边界描述，不执行实际上的拼接操作， `-G` 会被忽略。 此选项对于想要重新实现 grdpaste 工具的外部接口（例如 Julia 和 GMTMEX）非常有用。

-V

-V[level]

  设置 verbose 等级 [w]。 (参数详细介绍)

-f

-f[i|o]colinfo

  显式指定当前输入或输出数据中每一列的数据类型。 (参数详细介绍)

-^ 或 -

  显示简短的帮助信息，包括模块简介和基本语法信息（Windows下只能使用 -）

-+ 或 +

  显示帮助信息，包括模块简介、基本语法以及模块特有选项的说明

-? 或无参数

  显示完整的帮助信息，包括模块简介、基本语法以及所有选项的说明

--PAR=value

  临时修改GMT参数的值，可重复多次使用。参数列表见 配置参数

## 示例

假如 file_a.nc 的范围为 150E - 180E 和 0 - 30N，file_b.nc 的范围为 150E - 180E 和 -30S - 0， 则使用如下命令拼接得到的 outfile.nc 的范围为 150E - 180E 和 -30S - 30N:

    gmt grdpaste file_a.nc file_b.nc -Goutfile.nc

## 相关模块

grdblend, grdclip, grdcut, grdinfo, grdsample