✍️ 朱邓达 , 田冬冬 • 📅 2025-07-06

# COLOR参数

这一节列出所有与颜色相关的配置参数，参数的默认值在中括号内列出。

## CPT相关参数

COLOR_BACKGROUND

  数据Z值小于CPT文件中最小值时使用的背景色 [black]

COLOR_FOREGROUND

  数据Z值大于CPT文件中最大值时使用的前景色 [white]

COLOR_CPT

  不指定 CPT 时的默认 CPT。当网格文件有默认 CPT 时将忽略此设置。[turbo]

COLOR_NAN

  数值Z值为 NaN 时使用的颜色 [127.5]

COLOR_MODEL

  对CPT文件中的颜色做插值生成新CPT时所使用的色彩模型 [none]

  可以取如下值：

  - none：使用CPT文件中指定的 COLOR_MODEL

  - rgb：在RGB色彩空间中插值

  - hsv：在HSV色彩空间中插值

  - cmyk：假定颜色是CMYK色彩空间，但在RGB空间内插值

COLOR_SET

  默认的以逗号分隔的颜色列表（或分类 CPT 名称），用于自动、顺序的颜色分配。 [#0072BD,#D95319,#EDB120,#7E2F8E,#77AC30,#4DBEEE,#A2142F]

## 光照相关参数

某些绘图模块（如 grdimage、colorbar） 可以利用强度文件模拟光照效果。 光照效果的实现，本质上是先将任意颜色转换成HSV模型，然后根据 强度的正负，增大/减小HSV模型中的S（饱和度）和V（明度），以达到模拟光照的效果。 下面的四个参数控制了模拟光照过程中S和V变化的极限值，以避免模拟的光照过亮或过暗。

COLOR_HSV_MIN_S

  负强度最小值对应的S值，取值范围0到1 [1.0]

COLOR_HSV_MAX_S

  正强度最大值对应的S值，取值范围0到1 [0.1]

COLOR_HSV_MIN_V

  负强度最小值对应的V值，取值范围0到1 [0.3]

COLOR_HSV_MAX_V

  正强度最大值对应的V值，取值范围0到1 [1.0]