✍️ 田冬冬 , 姚家园 • 📅 2025-05-23

# -n 选项

-n 选项用于控制网格数据重采样过程中的插值算法。其语法为：

> -n[b|c|l|n][+a][+b BC][+c][+t threshold]

网格插值的四种算法：

- b 表示 B-sphine平滑算法

- c 表示 bicubic插值算法 （默认插值方式）

- l 表示 bilinear插值算法

- n 表示最近节点的值

其它子选项:

- +a：关闭抗混淆（仅在算法支持的前提下有效），默认打开抗混淆选项

- +b BC 设置网格的 边界条件。 BC 可以取 g、p、n， 分别代表地理边界条件、周期边界条件和自然边界条件。对于后两种边界条件，可以 进一步加上 x 或 y 表示边界条件仅对一个方向有效。比如 -nb+bnxpy 表明X方向使用自然边界条件，Y方向使用周期边界条件

- +c：假设原网格的Z值范围为 zmin 到 zmax，插值后的Z值范围可能会超过这一范围， 使用 +c 则将超过 zmin 和 zmax 的部分裁剪掉，以保证插值后的网格数据的范围 不超过输入网格数据的范围

- +t threshold 用于控制值为 NaN 的网格点在插值时的影响范围 [默认值为 0.5]。 threshold 设置为 1.0 时，表示插值中的所有节点（4 或 16 个）都要为非 NaN； 0.5 表示距非 NaN 值的大约一半处进行插值；0.1 表示距非 NaN 值的大约 90% 处进行插值； 依此类推。