✍️ 周茂 • 📅 2025-12-30

# x2sys_report

官方文档:

  x2sys_report

简介:

  对交叉点信息进行统计

x2sys_report 模块读取交叉点 ASCII 文件 codebase.txt （或者从标准输入读） 并输出每个轨迹的交叉点统计信息，包括：n ，mean ，std ，rms 和 weight 。

## 语法

gmt x2sys_report `-C` column `-T` TAG [ coedbase.txt ] [ `-A` ] [ `-I`[list] ] [ `-L`[corrections] ] [ `-N` nx_min ] [ `-Q` e|i ] [ `-R` region ] [ `-S` track ] [ `-V`[level] ] [ --PAR=value ]

## 必选选项

coedbase.txt

  输入 ASCII 格式交叉点文件名，该文件使用 x2sys_cross 模块生成。 如果不指定输入文件，将从标准输入中读取数据。

-C

-C column

  指定要处理的列，列名必须是已经在格式定义文件中存在的，见 x2sys_init

-T

-T TAG

  指定 x2sys TAG，参见 x2sys_init

## 可选选项

-A

-A

  通过轨迹的权重来消除两个轨迹在交叉点的不符值； 平差结果可用于 x2sys_datalist 模块中。 平差后的文件名为 track.cplumn.adj ，位于 $X2SYS_HOME/TAG 文件夹中。具体处理过程见 Mittal [1984] 。

-I

-I[list]

  list 为轨迹列表文件名，其中包含若干轨迹文件名，这些轨迹将不参与计算 [默认包含所有的轨迹]。

-L

-L[corrections]

  对选择观测量进行最优改正，corrections 为改正表，该改正表可以由 x2sys_solve 生成 [默认使用位于 $X2SYS_HOME/TAG 文件夹中的 TAG_corrections.txt] 对于改正表文件的格式，见 x2sys_datalist 的 Corrections 章节

-N

-N nx_min

  只输出至少含有 nx_min 个交叉点的轨迹的交叉点信息 [默认为全部轨迹]

-Q

-Qe|i

  e 表示外部交叉点，i 表示内部交叉点 [默认为外部交叉点]

-R

-R xmin/xmax/ymin/ymax[+r][+u unit]

  指定数据范围。 (参数详细介绍)

-S

-S track

  指定单轨迹的名称，只输出和这条轨迹相关的交叉点的信息 [默认输出所有轨迹交叉点信息]

-V

-V[level]

  设置 verbose 等级 [w]。 (参数详细介绍)

-^ 或 -

  显示简短的帮助信息，包括模块简介和基本语法信息（Windows下只能使用 -）

-+ 或 +

  显示帮助信息，包括模块简介、基本语法以及模块特有选项的说明

-? 或无参数

  显示完整的帮助信息，包括模块简介、基本语法以及所有选项的说明

--PAR=value

  临时修改GMT参数的值，可重复多次使用。参数列表见 配置参数

## 示例

数据库 TAG 为 MGD77，交叉点文件为 `COE_data.txt` ， 输出所有在指定区域的磁观测量的外部交叉点统计信息

    gmt x2sys_report COE_data.txt -V -TMGD77 -R180/240/-60/-30 -Cmag > mag_report.txt

输出和测线 `1234567` 相关的重力异常交叉点统计信息:

    gmt x2sys_report COE_data.txt -V -TMGD77 -Cfaa -S1234567 > faa_report.txt

## 参考文献

Mittal, P. K. (1984), Algorithm for error adjustment of potential field data along a survey network, Geophysics, 49(4), 467-469.

## 相关模块

x2sys_binlist, x2sys_datalist, x2sys_get, x2sys_list, x2sys_put, x2sys_init, x2sys_solve, x2sys_cross, x2sys_merge