---
author: 田冬冬, 周茂
date: 2024-09-09
---

# -JK: Eckert equal area

维基链接：

- <https://en.wikipedia.org/wiki/Eckert_IV_projection>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Eckert_VI_projection>

Eckert IV/VI equal area（Eckert IV/VI 等面积投影） 由 Max Eckert-Greiffendorff 于 1906 年提出，是伪圆柱等面积投影。
中心经线以及所有的纬线都是直线，其余经线是等间隔分布的椭圆弧（IV）或正弦曲线（VI）。
比例尺在纬线 40°30'（IV）和 49°16'（VI）是真实的。**-JKf**（f 代表 four）表示使用 Eckert IV 投影，**-JKs**（s 代表 six）表示使用 Eckert VI 投影。
若不指定 **f** 或 **s**，则默认使用 Eckert VI 投影。

该选项的参数为:

**-JK**\[**f**|**s**\]\[*lon*/\]*width*
或
**-Jk**\[**f**|**s**\]\[*lon*/\]*scale*

- *lon* 为中心经度 \[默认为地图区域的中心\]
- *width* 地图宽度
- *scale* 地图比例尺，即每度在图上的长度或 1:*xxxx* （图上1厘米对应真实地球 *xxxx* 厘米）

Eckert IV 示例：

```{eval-rst}
.. gmtplot::
    :caption: Eckert IV 投影绘制全球图
    :width: 85%

    gmt coast -Rg -JKf12c -Bg -Dc -A10000 -Wthinnest -Givory -Sbisque3 -png GMT_eckert4
```

Eckert VI 示例:

```{eval-rst}
.. gmtplot::
    :caption: Eckert VI 投影绘制全球图
    :width: 85%

    gmt coast -Rg -JKs12c -Bg -Dc -A10000 -Wthinnest -Givory -Sbisque3 -png GMT_eckert4
```
