✍️ 陈箫翰 , 周茂 , 朱邓达 , 田冬冬 • 📅 2025-08-14

# 其他参数

本节介绍 GMT 中的其他参数，参数的默认值在中括号内列出。

## 数据下载相关参数

GMT_DATA_SERVER

  GMT数据服务器地址，默认使用SOEST官方镜像 [https://oceania.generic-mapping-tools.org/]

  GMT数据服务器目前在全球范围内有多个镜像。详细的镜像列表见 https://www.generic-mapping-tools.org/mirrors 页面。

  对于国内用户，建议直接使用中科大LUG提供的国内镜像。修改方式为:

      gmt set GMT_DATA_SERVER https://mirrors.ustc.edu.cn/gmtdata

  然后将生成的 `gmt.conf` 文件复制到GMT用户目录 `~/.gmt` (Linux/macOS) 或 `C:\Users\当前用户名\.gmt` (Windows) 下。

GMT_DATA_SERVER_LIMIT

  从GMT服务器上下载的单个文件的大小上限，默认无限制 [unlimited]。 可以给定文件大小上限的字节数，也可以加上 k、m或 g 表示 KB、MB 或 GB。

GMT_DATA_UPDATE_INTERVAL

  指定远程数据目录文件的更新频率，默认为1天 [1d]。 时间单位可以取 d （天)、w （周）或 o（月）。

## 算法选择相关参数

GMT_TRIANGULATE

  设置 triangulate 模块中算法代码的来源 [Shewchuk]

  triangulate 模块的核心源码有两个版本， Watson 的版本遵循GPL，Shewchuk 的版本不遵循GPL。 该选项用于控制要使用哪个版本，Shewchuk 版本拥有更多功能。

GMT_FFT

  要使用的FFT算法 [auto]

  可以取：

  - auto：自动选择合适的算法

  - fftw[,planner_flag]：FFTW算法，其中 planner_flag 可以取 measure|patient|exhaustive

  - accelerate ：macOS下使用系统自带的Accelerate Framework（该算法要求采样点数必须为2的n次方）

  - kiss：kiss FFT

  - brenner：Brenner Legacy FFT

GMT_INTERPOLANT

  程序中一维插值所使用的算法 [akima]

  - linear：线性插值

  - akima：akima's spline

  - cubic：natural cubic spline

  - none：不插值

GMT_EXTRAPOLATE_VAL

  外插时超过数据区时如何处理 [NaN]

  可选值包括：

  - NaN：区域范围外的值一律为NaN

  - extrap： 使用外插算法计算的区域外的值

  - extrapval,val：设置区域外的值为 val

## 其它参数

GMT_EXPORT_TYPE

  控制表数据的数据类型，仅被外部接口使用 [double]

  可以取 double、single、[u]long、[u]int、 [u]short、[u]char。

GMT_CUSTOM_LIBS

  要链接的自定义GMT库文件，默认值为空

  GMT支持自定义模块。用户可以写一个GMT模块，并将其编译成动态函数库。通过设置 该参数告知GMT该函数库的位置，即可通过 gmt xxx 的语法调用自定义模块，以 实现扩充GMT功能的目的。

  该参数用于指定自定义动态库函数的路径，多个路径之间用逗号分隔。 路径可以是共享库文件的绝对路径，也可以是其所在的目录。若路径是一个目录名， 该目录必须需斜杠或反斜杠结尾，表明使用该目录下的全部共享库文件。 在Windows下，若目录名是 /，则表示在GMT的bin目录下的 gmt_plugins 子目录下寻找库文件。

GMT_LANGUAGE

  设置GMT绘图时使用的语言 [us]

  不同的语言中，月份、星期几、东西南北的表达方法是不同的。 该参数用于设置GMT绘图时所使用的语言。GMT支持多种语言，各语言的定义文件 位于GMT安装目录中 `share/localization` 目录下的文件。

  此处仅列举几个常见语言如下：

  - cn1简体中文

  - cn2繁体中文

  - uk英式英语

  - us美式英语

  - jp日语

  - kr韩语

  - ...

  实际使用时，除了需要修改该参数外，可能还需要修改相应的字符编码和字体。

  若设置语言为 cn1 即简体中文并正确设置中文字体，则GMT在绘制时可以显式 “一月”、“星期一”、“周一”等中文。相关示例见 GMT 中文效果演示。

GMT_COMPATIBILITY

  是否开启兼容模式 [4]

  - 若值为4，表示兼容GMT4语法并给出警告

  - 若值为5，则表示不兼容GMT4语法，严格遵守GMT5语法，遇到GMT4语法时直接报错

  - 若值为6，表示不兼容GMT5语法

GMT_VERBOSE

  控制GMT命令的verbose级别 [warning]

  可选值包括

  - quiet

  - error

  - warning

  - timings

  - information

  - compatibility

  - debug

  也可以直接使用每个级别的第一个字母。每个级别的具体含义见 -V 选项 一节。

GMT_HISTORY

  GMT历史文件 gmt.history 的处理方式 [true]

  - true 可以读写

  - readonly 只能读不能写

  - false 不显示历史文件

GMT_GRAPHICS_DPU

  在不指定分辨率的情况下请求远程网格数据集时（例如，@earth_relief），图像的默认dpu （dots-per-unit，每单位大小中的像素点数），后跟 "i" 表示为 dpi， "c" 表示 dpc。[300i]

GMT_GRAPHICS_FORMAT

  现代模式下默认的图片文件格式 [pdf]

GMT_MAX_CORES

  多进程并行程序所最多能使用的核数 [0]

  默认值0表示尽可能使用所有核

GMT_THEME

  覆盖 GMT 默认主题。可从 classic [经典模式默认主题]，modern [现代模式默认主题]， 和 minimal 中选择。用户也可选择自己的主题， 创建自己主题的方法以及上述内置主题参数具体情况请见 主题。