✍️ 田冬冬 , 周茂 • 📅 2024-09-09

# -JO: Oblique Mercator

维基链接：https://en.wikipedia.org/wiki/Space-oblique_Mercator_projection

Oblique Mercator（倾斜 Mercator 投影）常用于绘制沿着倾斜方向横向范围较大的地图，其经线和纬线都是复杂曲线。

其有多种定义方式：

- -JO[a|A]lon/lat/azi/width

- -Jo[a|A]lon/lat/azi/scale

- -JO[b|B]lon/lat/lon2/lat2/width

- -Jo[b|B]lon/lat/lon2/lat2/scale

- -JO[c|C]lon/lat/lonp/latp/width

- -Jo[c|C]lon/lat/lonp/latp/scale

- lon/lat 投影中心的经纬度

- azi 倾斜赤道的方位角

- lon2/lat2 倾斜赤道上另一个点的经纬度

- lonp/latp 投影极点的经纬度

在三种定义中，大写的 A|B|C 表示允许投影极点位于南半球。

    gmt coast -R270/20/305/25+r -JOc280/25.5/22/69/12c -Bag -Di -A250 -Gburlywood -Wthinnest \
        -TdjTR+w1c+f2+l+o0.4c -Sazure --FONT_TITLE=8p --MAP_TITLE_OFFSET=4p -png GMT_obl_merc

使用 -Joc 倾斜 Mercator 投影

在使用倾斜投影时，直接指定整个区域相对地图中心的相对投影坐标更为方便， 下面的示例中使用了 -R-1000/1000/-500/500+uk 来指定相对投影坐标。 这里 k 表示km。GMT 将自动确定对角顶点的地理坐标。

`Source Code`

使用 -JOa 倾斜 Mercator 投影

上图中，左图使用了 -JOa173:17:02E/41:16:15S/35/3i。图的尺寸为 2000 km X 1000 km。 图中黑色轴表示投影后的笛卡尔坐标系。图中蓝点的地理坐标为 40S,180E，投影后坐标为 (426.2, -399.7)。右图使用了 -JOA173:17:02E/41:16:15S/215/3i。与左图相比， 其它参数相同，但方位角为 215°，生成了一个投影极点位于南半球的地图（因而这里使用 -JOA 来覆盖这一限制）。投影后的坐标系依然像左图那样，但整个地球旋转了 180°。 蓝色点投影后的坐标为 (-426.2,399.7)。

倾斜 Mercator 投影默认使得倾斜的赤道成为新的 X 轴。若想要使倾斜赤道变为垂直方向， 即成为新的 Y 轴，可以在投影参数后加上 +v 选项。 需要注意的是，如果在指定绘图区域 -R 时没有使用子选项 +r，则 -R 后的 参数会被认为是相对于投影中心的倾斜角度，而非经纬度范围。

    gmt begin GMT_obl_baja
    gmt set MAP_ANNOT_OBLIQUE lon_horizontal,lat_horizontal,tick_extend
    gmt coast -R122W/35N/107W/22N+r -JOa120W/25N/-30/6c+v -Gsienna -Ba5g5 -B+f \
        -N1/1p -EUS+gburlywood -Smintcream -TdjBL+w0.5i+l
    gmt end show

使用 -Joc 倾斜 Mercator 投影