✍️ 田冬冬 • 📅 2024-09-09

# -JY: Cylindrical equal area

维基链接：https://en.wikipedia.org/wiki/Cylindrical_equal-area_projection

Cylindrical equal area（圆柱等面积投影）选择不同的标准纬线，则对应不同的圆柱投影。 所有的这些圆柱投影都是等面积且不保角的。所有经线和纬线都是直线。在高纬度处畸变很大。

该投影的参数为：

-JY lon/lat/width 或 -Jy lon/lat/scale

- lon 是中心经线

- lat 是标准纬线。

- width 地图宽度

- scale 地图比例尺，即每度在图上的长度或 1:xxxx （图上 1 厘米对应真实地球 xxxx 厘米）

标准纬线可以取任意值，下面列出了一些比较流行的标准纬线的选择：

Balthasart | 50°
Gall | 45°
Hobo-Dyer | 37°30' (= 37.5°)
Trystan Edwards | 37°24' (= 37.4°)
Caster | 37°04' (= 37.0666°)
Behrman | 30°
Lambert | 0°

    gmt coast -R-145/215/-90/90 -JY35/30/12c -B45g45 -Dc -A10000 -Sdodgerblue -Wthinnest -png GMT_general_cyl

使用 Behrman 圆柱等面积投影绘制地图