---
author: 田冬冬, 周茂
date: 2024-09-09
---

# -JW: Mollweide

维基链接：<https://en.wikipedia.org/wiki/Mollweide_projection>

Mollweide 投影是伪圆柱等面积投影，由 Karl Brandan Mollweide 于 1805 年提出。
纬线是不等间隔分布的直线，经线是等间隔分布的椭圆弧。比例尺仅在南北纬 40 度 44 分
纬线上才是真实的。此投影主要用于绘制全球的数据分布图。

该投影的参数为：

**-JW**\[*lon*/\]*width*
或
**-Jw**\[*lon*/\]*scale*

- *lon* 是投影中心经线 \[默认为地图区域的中心\]
- *width* 地图宽度
- *scale* 地图比例尺，即每度在图上的长度或 1:*xxxx* （图上 1 厘米对应真实地球 *xxxx* 厘米）

```{eval-rst}
.. gmtplot::
    :caption: 使用 Mollweide 投影绘制全球地图
    :width: 85%

    gmt coast -Rd -JW12c -Bg -Dc -A10000 -Gtomato1 -Sskyblue -png GMT_mollweide
```
