✍️ 周茂 • 📅 2025-12-30

# x2sys_merge

官方文档:

  x2sys_merge

简介:

  合并交叉点文件

x2sys_merge 读取两个交叉点文件，并进行合并。 其中第二个文件应该只包含第一个文件中不包含的数据。 该模块在重新计算某一部分轨迹的交叉点时会发挥作用。

## 语法

gmt x2sys_merge `-A` main_COElist.txt `-M` new_COElist.txt [ --PAR=value ]

## 必选选项

-A

-A main_COElist.txt

  指定主要的交叉点文件 main_COElist.txt

-M

-M new_COElist.txt

  指定新的交叉点文件 new_COElist.txt

## 可选选项

## 示例

使用新的交叉点文件 `COE_fresh.txt` 更新主要交叉点文件 `COE_data.txt`

    gmt x2sys_merge -ACOE_data.txt -MCOE_fresh.txt > COE_updated.txt

## 相关模块

x2sys_binlist, x2sys_datalist, x2sys_get, x2sys_list, x2sys_put, x2sys_report, x2sys_solve, x2sys_cross, x2sys_init