✍️ 田冬冬 , 周茂 • 📅 2024-09-09

# -JV: Van der Grinten

维基链接：https://en.wikipedia.org/wiki/Van_der_Grinten_projection

Van der Grinten 投影由 Alphons J. van der Grinten 于 1904 年提出，其既不等面积也不保角。 中心经线和赤道都是直线，其余经线则是圆弧，仅在赤道处比例尺是真实的， 主要用于在一个圆内展示整个世界地图。

该投影的参数为：

-JV lon/width 或 -Jv lon/scale

- lon 是投影中心经线 [默认为地图区域的中心]

- width 地图宽度

- scale 地图比例尺，即每度在图上的长度或 1:xxxx （图上 1 厘米对应真实地球 xxxx 厘米）

    gmt coast -Rg -JV10c -Bg -Dc -Glightgray -Scornsilk -A10000 -Wthinnest -png GMT_grinten

使用 Van der Grinten 投影绘制全球图