---
author: 田冬冬, 姚家园, 周茂, 陈箫翰
date: 2025-08-11
---

# 地图投影

GMT 读取数据的实际坐标，并将其转换或者投影到图片的对应位置。当前，GMT 支持 30 多种坐标变换或投影方式。
这些投影方式可以分为三类，每一类又可以细分为几个小类：

1. 笛卡尔投影：细分为三类（位于下图的 OTHER 分类）

   - 笛卡尔线性投影
   - 笛卡尔对数投影
   - 笛卡尔指数投影

2. 极坐标投影（位于下图的 OTHER 分类）

3. 地图投影：细分为四类

   - 圆柱地图投影（cylindrical projection）
   - 圆锥地图投影（conic projection）
   - 方位地图投影（azimuthal projection）
   - 其它地图投影（miscellaneous projection，即下图的 THEMATIC 分类）

```{eval-rst}
.. gmtplot:: projections.sh
   :width: 75%
   :show-code: false
   :caption: GMT支持的地图投影及坐标变换
```

{doc}`/option/J` 这一节简要介绍了 GMT 中指定投影方式的三种不同格式。下表列出了 GMT 所支持的全部投影方式。

```{eval-rst}
.. include:: ../option/projection-codes.rst_
```

```{toctree}
:hidden: true
:maxdepth: 2

Jx
Jp
Ja
Jb
Jc
Jcyl_stere
Jd
Je
Jf
Jg
Jh
Ji
Jj
Jk
Jl
Jm
Jn
Jo
Jpoly
Jq
Jr
Js
Jt
Ju
Jv
Jw
Jy
Jspilhaus
```
