✍️ 田冬冬 , 周茂 • 📅 2024-09-09

# -JH: Hammer equal area

维基链接：https://en.wikipedia.org/wiki/Hammer_projection

Hammer equal area（等面积 Hammer 投影）由德国数学家 Ernst von Hammer 于 1892 年提出， 也被称为 Hammer-Aitoff 投影（Aitoff 投影与之看起来相似，但不等面积）。 投影后的边界是一个椭圆，赤道和中心经线是直线，其余纬线和经线都是复杂曲线。

该投影的参数为：

-JH[lon/]width 或 -Jh[lon/]scale

- lon 是中心经线 [默认位于地图区域的中心]

- width 地图宽度

- scale 地图比例尺，即每度在图上的长度或 1:xxxx （图上 1 厘米对应真实地球 xxxx 厘米）

    gmt coast -Rg -JH12c -Bg -Dc -A10000 -Gblack -Scornsilk -png GMT_hammer

使用 Hammer 投影绘制全球地图