✍️ 田冬冬 , 周茂 • 📅 2024-09-09

# -JF: Azimuthal gnomonic

维基链接：https://en.wikipedia.org/wiki/Gnomonic_projection

Azimuthal gnomonic（球心方位投影）是一个从中心投影到与表面相切的一个平面的透视投影。 此投影既不等面积也不保角，且在半球的边界处有很大畸变。 事实上，对于指定的中心而言，只能绘制不超过半球的区域。 但从投影中心出发的方向是真实的。大圆弧会被投影成直线。

该投影的参数为：

-JF lon/lat[/distance]/width 或 -Jf lon/lat[/distance]/scale

- lon/lat 投影中心的经纬度

- distance 地图边界到投影中心的角度，默认值为 60 度

- width 地图宽度

- scale 地图比例尺，可以取 1:xxxx 格式（图上1厘米对应真实地球 xxxx 厘米）， 也可以是 radius/latitude（表示从投影中心到纬线 latitude 在图上的距离为 radius）

    gmt coast -Rg -JF-120/35/60/12c -B30g15 -Dc -A10000 -Gtan -Scyan -Wthinnest -png GMT_gnomonic

球心方位投影