✍️ 田冬冬 , 周茂 • 📅 2024-09-09

# -JC: Cassini cylindrical

维基链接：https://en.wikipedia.org/wiki/Cassini_projection

Cassini cylindrical（Cassini 圆柱投影）由 César-François Cassini de Thury 于 1745 年在调查法国时提出。 其偶尔也被称为 Cassini-Soldner 投影，因为后者提供了更加精确的数学分析得到了椭球下的公式。

此投影既不保角也不等面积，而是介于二者之间的一种投影方式。沿着中心经线的畸变最小， 适合绘制南北方向区域范围较大的地图。其中，中心经线、距离中心经线 90 度的两条经线以及 赤道是直线，其余经线和纬线都是复杂的曲线。

该投影方式的参数为：

-JC lon/lat/width 或 -Jc lon/lat/scale

- lon/lat 为中心的经纬度

- width 地图宽度

- scale 地图比例尺，即每度在图上的长度或 1:xxxx （图上 1 厘米对应真实地球 xxxx 厘米）

    gmt coast -R7:30/38:30/10:30/41:30+r -JC8.75/40/6c -Bafg -LjBR+c40+w100+f+o0.4c/0.5c -Dh \
        -Gspringgreen -Sazure -Wthinnest -Ia/thinner --FONT_LABEL=10p -png GMT_cassini

Cassini 投影绘制 Sardinia 岛