---
author: 田冬冬, 周茂
date: 2024-09-09
---

# -JN: Robinson

维基链接：<https://en.wikipedia.org/wiki/Robinson_projection>

Robinson 投影由 Arthur H. Robinson 于 1963 年提出，
是一个修改后的圆柱投影，既不是保角也不是等面积。
中心经线以及所有纬线都是直线，其余经线都是曲线。
其使用查找表的方式而不是解析表达式来使得全球看上去比较正常。
比例尺在经线 38° 是真实的。

该投影的参数为:

**-JN**\[*lon*/\]*width*
或
**-Jn**\[*lon*/\]*scale*

- *lon* 是中心经线 \[默认值为地图区域的中心\]
- *width* 地图宽度
- *scale* 地图比例尺，即每度在图上的长度或 1:*xxxx* （图上 1 厘米对应真实地球 *xxxx* 厘米）

```{eval-rst}
.. gmtplot::
    :caption: 使用 Robinson 投影绘制全球地图
    :width: 80%

    gmt coast -Rd -JN12c -Bg -Dc -A10000 -Ggoldenrod -Ssnow2 -png GMT_robinson
```
