✍️ 田冬冬 , 周茂 • 📅 2024-09-09

# -JJ: Miller cylindrical

维基链接：https://en.wikipedia.org/wiki/Miller_cylindrical_projection

Miller cylindrical（Miller 圆柱投影）由 Osborn Maitland Miller 于 1942 年提出， 该投影既不是保角也不是等面积。所有的经线和纬线都是直线。 该投影是 Mercator 与其他圆柱投影之间的折衷。 在此投影中，纬线之间的间距使用了 Mercator 公式并乘以 0.8 倍的真实纬度， 因而避免了极点的奇点，然后再将结果除以 0.8。

该投影的参数为：

-JJ lon/width 或 -Jj lon/scale

- lon 为中心经度 [默认为地图区域的中心]

- width 地图宽度

- scale 地图比例尺，即每度在图上的长度或 1:xxxx （图上 1 厘米对应真实地球 xxxx 厘米）

    gmt coast -R-90/270/-80/90 -Jj1:400000000 -Bx45g45 -By30g30 -Dc -A10000 -Gkhaki -Wthinnest -Sazure -png GMT_miller

使用 Miller 圆柱投影绘制世界地图